**Náhradní filtr ALDF 12 G2**

ALDF 12 G2: Náhradní filtr pro prvek pro přívod vzduchu ALD 12 S a ALD 12 SVA.

ALDF 12 G3: Náhradní filtr pro prvek pro přívod vzduchu ALD 12 S a ALD 12 SVA.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ALDF 12 G2 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,05 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 140 mm |
| Výška: | 140 mm |
| Hloubka: | 12 mm |
| Šířka s obalem: | 141 mm |
| Výška s obalem: | 141 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 5 kusů |
| Vhodné pro výrobky: | ALD 12 S / ALD 12 SVA |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799931522 |
| Typové číslo: | 0093.0152 |

Výrobce: MAICO

ALDF 12 G2 Náhradní filtr