**Venkovní mřížka MGR 160 alu**

Ochranné mřížky pro odvod i přívod vzduchu ve vysoce jakostním provedení.

Pro krytí kulatých větracích otvorů.

Z úhlových lamel a ochranné mřížky proti ptactvu.

S hrdlem DN 160 pro přímé napojení na ventilační trubku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MGR 160 alu |
| Provedení: | kulaté |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Litý hliník |
| Hmotnost: | 0,39 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,39 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 160 mm |
| Volný průřez: | 120 cm² |
| Šířka: | 260 mm |
| Výška: | 240 mm |
| Hloubka: | 81 mm |
| Šířka s obalem: | 263 mm |
| Výška s obalem: | 243 mm |
| Hloubka s obalem: | 84 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780366 |
| Typové číslo: | 0078.0036 |

Výrobce: MAICO

MGR 160 alu Venkovní mřížka