**Talířový ventil, kovový TFA 10**

Talířové ventily pro odvod vzduchu.

Líbivé ploché provedení.

Plynulá regulace průtoku pomocí otočného ventilového talíře.

S bajonetovým uzávěrem v inst. rámu.

Nutné příslušenství: instalační rám s těsněním EBR-D / EBR.

Doporučené příslušenství: Filtr - lapač tuku FFE při použití v prostorách s mastným odváděným vzduchem (kuchyně atd.).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TFA 10 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Max. průtok: | 30 m³/h |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010, lesk 70 |
| Hmotnost: | 0,18 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,19 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 130 mm |
| Výška: | 130 mm |
| Hloubka: | 130 mm |
| Šířka s obalem: | 130 mm |
| Výška s obalem: | 70 mm |
| Hloubka s obalem: | 130 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513698 |
| Typové číslo: | 0151.0369 |

Výrobce: MAICO

TFA 10 Talířový ventil, kovový