**Talířový ventil, kovový TFZ 12**

Talířový ventil pro přívod vzduchu.

Líbivé ploché provedení.

Plynulá regulace průtoku pomocí otočného ventilového talíře.

S bajonetovým uzávěrem v inst. rámu.

Nutné příslušenství: instalační rám s těsněním EBR-D / EBR.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TFZ 12 |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 60 m³/h |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010, lesk 70 |
| Hmotnost: | 0,29 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,3 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 160 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 163 mm |
| Šířka s obalem: | 163 mm |
| Výška s obalem: | 68 mm |
| Hloubka s obalem: | 163 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513650 |
| Typové číslo: | 0151.0365 |

Výrobce: MAICO

TFZ 12 Talířový ventil, kovový