**Instalační rám pro TFA/TFZ EBR-D 12**

Instalační rámy pro talířové ventily s bajonetovým uzávěrem.

Se závitem a vloženým těsněním, výjimka: EBR 15.

Pro připojení k potrubnímu vedení.

Nutné příslušenství ke kovovým talířovým ventilům TFA nebo TFZ.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EBR-D 12 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: | pozink |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,12 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 150 mm |
| Výška s obalem: | 150 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799924944 |
| Typové číslo: | 0092.0494 |

Výrobce: MAICO

EBR-D 12 Instalační rám pro TFA/TFZ