**Nerezový talířový ventil TM-V2A 16**

Nerezové talířové ventily pro přívod a odvod vzduchu s hrdlem.

S volným montážním kroužkem a perem pro jednoduchou montáž.

Plynulá regulace průtoku pomocí otočného ventilového talíře.

Doporučené příslušenství: Filtr - lapač tuku FFE při použití v prostorách s mastným odváděným vzduchem (kuchyně atd.).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TM-V2A 16 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Průtok: | 60 m³/h / 80 m³/h / 130 m³/h / 190 m³/h Při 2 Pa / 8 Pa / 22 Pa / 48 Pa |
| Materiál: | Nerez |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 0,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,51 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 225 mm |
| Výška: | 225 mm |
| Hloubka: | 62 mm |
| Šířka s obalem: | 220 mm |
| Výška s obalem: | 75 mm |
| Hloubka s obalem: | 220 mm |
| Akustický výkon: | 35 dB(A) / Při max. 180 m³/h |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513766 |
| Typové číslo: | 0151.0376 |

Výrobce: MAICO

TM-V2A 16 Nerezový talířový ventil