**Nerezová vzduchová hlavice LH-V2A 12**

Hlavice pro odvod i přívod vzduchu.

Pro připojení na odsávací vedení, kuchyňské digestoře, sušičky prádla atd.

S připojovacím hrdlem a svorným perem pro jednoduchou montáž.

S mřížkou proti ptactvu.

Bez těsnění na hrdle a bez hrany pro odvod kondenzátu.

Při použití hlavice pro odpadní vzduch musí být rozměry na obou stranách shodné, aby nedocházelo k případnému znečištění fasády kondenzovanou vodou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | LH-V2A 12 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál: | Nerez |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 0,32 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,32 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 125 mm |
| Volný průřez: | 98 cm² |
| Šířka: | 190 mm |
| Výška: | 190 mm |
| Hloubka: | 45 mm |
| Šířka s obalem: | 191 mm |
| Výška s obalem: | 191 mm |
| Hloubka s obalem: | 150 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513780 |
| Typové číslo: | 0151.0378 |

Výrobce: MAICO

LH-V2A 12 Nerezová vzduchová hlavice