**Spínací hodiny ZS 4**

Dvoukanálové časové spínací hodiny do rozváděče.

Lze programovat i bez připojení k síti (rezerva chodu 6 let).

Textově orientované menu s názornými piktogramy a symboly.

Velký a přehledný displej se dvěma textovými znaky s vysokým rozlišením (bodová matice).

Jednoduché zacházení. Rychlé a intuitivní programování.

46 paměťových míst.

Denní a týdenní program.

Prázdninový a impulzní program.

Trvalé sepnutí podle datumu.

Trvalé sepnutí manuální.

Přednost vyřízení - manuální.

Automatické řazení spínacích časů při zadávání.

Automatické nastavení letního času.

Ukazatel provozních hodin přístroje podle kanálu.

Bezpečnost díky PIN-kódování.

2 přepínače.

Nejkratší odstup spínacích časů 1min.

Spínací výkon 16 A / 250 V.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZS 4 |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Příkon: | 1,5 W |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Elektrické zásuvkové připojení: | Závitový vývod |
| Způsob instalace: | Panel rozvaděče |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,17 kg |
| Šířka: | 36 mm |
| Výška: | 90 mm |
| Hloubka: | 58 mm |
| Šířka s obalem: | 40 mm |
| Výška s obalem: | 110 mm |
| Hloubka s obalem: | 67 mm |
| Teplota okolí: | -10 °C až 50 °C |
| Dálkové ovládání: |  -  |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799570882 |
| Typové číslo: | 0157.0088 |

Výrobce: MAICO

ZS 4 Spínací hodiny