**Přívodní ventil ZWVQ 12**

Dokonalý tvar, pro montáž na stěnu s horizontálním výstupem vzduchu. Vysoký indukční účinek s prostorovým vzduchem zajišťuje velmi dobré směšování a vedení vzduchu bez průvanu i při nízkých teplotách.

Velký dosah ventilu umožňuje značnou hloubku prostupu vzduchu do prostoru.

Lze instalovat u stropu.

Přívodní ventil je díky hladkému čelu lehce udržovatelný a čistitelný.

Odnímatelná čelní deska.

Jednoduché a přesné nastavení průtoku vzduchu se provádí odtraněním nebo doplněním přiložených lepících proužků přes řady otvorů.

Nízký vlastní hluk.

Ventil s trubkovým hrdlem a gumovým těsněním může být přímo zasunut do stáčené trubky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZWVQ 12 |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 90 m³/h |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: | bílá prášková barva, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,67 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,69 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 218 mm |
| Výška: | 156 mm |
| Hloubka: | 60 mm |
| Šířka s obalem: | 220 mm |
| Výška s obalem: | 160 mm |
| Hloubka s obalem: | 90 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520658 |
| Typové číslo: | 0152.0065 |

Výrobce: MAICO

ZWVQ 12 Přívodní ventil