**Zásuvný ventilátor do trubky ECA 11 E**

Provedení

ECA 11 E:

Určené do trubky DN 100.

Se značkou VDE-GS.

Parametry

Zásuvný ventilátor pro instalaci do stáčené trubky.

Pro odvod nebo přívod vzduchu podle polohy v trubce.

Pouzdro z nárazuvzdorné umělé hmoty.

Třída ochrany II.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Požadována ochrana proti dotyku, např. pomocí ochranné mřížky SG nebo uzavírací klapky AP.

Ochranná mřížka a náporová uzavírací klapka viz příslušenství.

Lze regulovat otáčky, výjimka: ECA 15/2 E.

Motor

Robustní motor s kuličkovým ložiskem, bezúdržbový.

Vhodné pro trvalý provoz.

Termická ochrana proti přehřátí.

S důvodu principu fázového ořezu může při nízkých otáčkách vznikat fyzikálně podmíněný brum.

Montážní pokyn

V suchém prostoru možno provozovat v libovolné poloze.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA 11 E |
| Průtok: | 105 m³/h |
| Počet otáček: | 2.550 1/min |
| Lze regulovat: |  ✔  |
| Možnost reverzace: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Příkon: | 13 W |
| IMax: | 0,1 A |
| Druh krytí: | IP 45 |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,51 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,59 kg |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 98 mm |
| Výška: | 98 mm |
| Hloubka: | 109 mm |
| Šířka s obalem: | 103 mm |
| Výška s obalem: | 103 mm |
| Hloubka s obalem: | 125 mm |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Akustický tlak: | 37 dB(A) Odstup 3 m, volné pole |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799804604 |
| Typové číslo: | 0080.0460 |

Výrobce: MAICO

ECA 11 E Zásuvný ventilátor do trubky