**Zapuštěné pouzdro ER - UPD**

Lokální odvětrání

Zapuštěné pouzdro pro ventilátory ER 60 ..., ER 100 ....

Instalace v kuchyních, koupelnách a WC.

S bezúdržbovou protipožární uzavírací klapkou proti přenosu požáru.

Kovové výfukové hrdlo DN 75/80 s kovovou uzavírací klapkou a automatickým akčním členem.

Kovová uzavírací klapka slouží navíc i jako klapka pro studený kouř.

Lehce vyjímatelná zpětná klapka pro rychlé a jednoduché čištění.

Instalace do nebo mimo šachty, do stěny nebo do stropu.

Nelze instalovat s polohou výfuku směrem dolů !!!

Malá hloubka zapuštěného pouzdra a krytu.

S ochranným omítkovým krytem.

Praktické západkové uchycení a konektorové elektrické připojení pro rychlou montáž ventilátoru do pouzdra.

Předznačené otvory v pouzdru pro použití odsávacího hrdla ER-AS pro odvětrání WC mísy.

Umělohmotné díly hořlavé podle B 2.

Obecné stavební schválení, schválení č.: Z-51.1-46.

Zpráva o schválení na vyžádání nebo na našich stránkách www.maico-ventilatoren.com.

Odvětrání dvou místností

Sada pro připojení druhé místnosti ER-ZR pro odvětrání dvou místností.

V pouzdru ER-UPD jsou předznačeny možné otvory pro připojovací hrdlo (vlevo, vpravo nebo dole).

Typy ventilátorů použitelné pro odvětrávání dvou místností podle DIN 18017-3: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D nebo ER 100 RC.

Hlavní místnost: 60 m3/h

Druhá místnost: 40 m3/h

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER - UPD |
| Provedení: | Kovové výfukové hrdlo na straně s kovovou uzavírací klapkou s automatickým vybavovacím členem, bez protipožárního pouzdra, výstup pro druhou místnost vpravo, vlevo nebo dole |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,66 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,93 kg |
| Protipožární ochrana: | ano |
| Uzavírací zařízení: | integrováno |
| Směr výfuku: | ze strany |
| Připojovací průměr: | 75 mm / 80 mm |
| Šířka: | 225 mm |
| Výška: | 225 mm |
| Hloubka: | 108 mm |
| Šířka s obalem: | 310 mm |
| Výška s obalem: | 240 mm |
| Hloubka s obalem: | 120 mm |
| Číslo schválení: | Z-51.1-46 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939726 |
| Typové číslo: | 0093.0972 |

Výrobce: MAICO

ER - UPD Zapuštěné pouzdro