**Větrací prvek na povrch, protipožární Centro-M-APB**

Větrací prvek Centro-M-APB - manuální provedení

Pro společný proměnlivý průtok.

Odvodní prvek pevně nastaven.

MAICO Centro-M-APB neobsahuje elektrický přívod u může být tudíž instalován ve všech oblastech sanitárního zařízení.

Parametry

Odvodní prvek s filtrem G2 (ISO coarse >30 %) v provedení na povrch pro kuchyně, koupelny a WC.

Použitelný v centrálním větracím systému Centro.

Minimální průtok 30 m3/h.

Protipožární ochrana identická jako u lokálního odvětrání MAICO ER.

Sériově s uzávěrem studeného kouře.

Nejsou nutné přídavné tlumiče hluku.

S bezúdržbovou protipožární uzavírací klapkou proti přenosu požáru.

Pouzdro lze otočit, připojovací výfukové hrdlo může být vlevo nahoře nebo vpravo nahoře.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Jednoduchá výměna filtru bez použití nástroje.

Kovové výfukové hrdlo DN 75/80 s kovovou uzavírací klapkou.

Změna úrovně v šachtě podle DIN 4109, odzkoušeno u IAB Oberursel.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Centro-M-APB |
| Provedení: | ruční |
| Průtok: | 20 m³/h / 40 m³/h |
| Min. průtok: | 30 m³/h |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Druh systému: | centrální |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 1,38 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,94 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 236 mm |
| Výška: | 236 mm |
| Hloubka: | 217,5 mm |
| Šířka s obalem: | 255 mm |
| Výška s obalem: | 335 mm |
| Hloubka s obalem: | 255 mm |
| Akustický tlak: | 26 dB(A) / 33 dB(A) Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799841845 |
| Typové číslo: | 0084.0184 |

Výrobce: MAICO

Centro-M-APB Větrací prvek na povrch, protipožární