**Okenní montážní sada FE 100 AP**

Parametry

Pro instalaci do okna nebo tenké stěny.

Třída ochrany II.

Příslušenství viz u vybraného malého ventilátoru ECA 100..., vyjímka ECA 100 F.

Při kombinaci s malým ventilátorem ECA 100...

Motor

Sériově s ochranou proti přehřátí. Při přehřátí automaticky odpojí motor, po ochlazení opět automaticky sepne motor.

Robustní motor s kuličkovým ložiskem, bezúdržbový.

Vhodné pro trvalý provoz.

Montážní pokyny

Jednoduchá montáž do okenního výřezu pomocí adaptéru a závitového nátrubku.

Tloušťka tabule 3 mm, odstup tabulí do 50 mm.

Výřez v tabuli 115 až 120 mm.

Nevhodné pro instalaci do rozevíracích dvojitých oken.

Elektrický vývod

Na svorkovnici v pouzdru.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FE 100 AP |
| Umístění: | Okno / Stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota, nárazuvzdorná |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,46 kg |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 82 mm |
| Šířka s obalem: | 155 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 125 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799990307 |
| Typové číslo: | 0093.1024 |

Výrobce: MAICO

FE 100 AP Okenní montážní sada