**Axiální střešní ventilátor DZD 40/6 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD 40/6 A |
| Průtok: | 2.050 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min |
| Příkon: | 120 W |
| IMax: | 0,3 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  -  |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 23 |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0087.0421 |

Výrobce: MAICO

DZD 40/6 A Axiální střešní ventilátor