**Náhradní filtr KFF 6030-7**

Náhradní vzduchový filtr pro odhlučněné ploché přívodní boxy KFR/KFD, KFR -K/KFD -K a KFR -F/KFD -F.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KFF 6030-7 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 1,49 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,58 kg |
| Druh filtru: | Jemný filtr |
| Třída filtru: | ISO ePM1 55 % (F7) |
| Šířka: | 592 mm |
| Výška: | 287 mm |
| Hloubka: | 96 mm |
| Šířka s obalem: | 600 mm |
| Výška s obalem: | 290 mm |
| Hloubka s obalem: | 97 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990628 |
| Typové číslo: | 0093.1218 |

Výrobce: MAICO

KFF 6030-7 Náhradní filtr