**Odhlučněná větrací jednotka ESR 25/1**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ESR 25/1 |
| Průtok: | 1.100 m³/h |
| Počet otáček: | 1.840 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Jmenovitý výkon: | 280 W |
| IJmen: | 0,9 A |
| IMax: | 1,3 A |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Tepelná třída: | F |
| Hmotnost: | 18,3 |
| Jmenovitá světlost: | 250 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 60 °C |
| Teplota média při IMax: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802846 |
| Typové číslo: | 0080.0284 |

Výrobce: MAICO

ESR 25/1 Odhlučněná větrací jednotka