**Odhlučněná větrací jednotka ESR 40/1**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ESR 40/1 |
| Průtok: | 2.500 m³/h |
| Počet otáček: | 1.200 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Jmenovitý výkon: | 585 W |
| IJmen: | 3 A |
| IMax: | 3 A |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Tepelná třída: | F |
| Hmotnost: | 40,14 |
| Hmotnost s obalem: | 43,12 kg |
| Jmenovitá světlost: | 400 mm |
| Šířka s obalem: | 785 mm |
| Výška s obalem: | 500 mm |
| Hloubka s obalem: | 615 mm |
| Teplota média při IMax: | 50 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802877 |
| Typové číslo: | 0080.0287 |

Výrobce: MAICO

ESR 40/1 Odhlučněná větrací jednotka