**Odhlučněná větrací jednotka ESR 20 S**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ESR 20 S |
| Průtok: | 890 m³/h |
| Počet otáček: | 2.490 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon: | 190 W |
| IJmen: | 0,84 A |
| IMax: | 0,9 A |
| Hmotnost: | 20 |
| Ventilátor výklopný: |  -  |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 55 °C |
| Teplota okolí: | 55 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802297 |
| Typové číslo: | 0080.0229 |

Výrobce: MAICO

ESR 20 S Odhlučněná větrací jednotka