**Uzavírací klapka AS 40**

Uzavírací klapky pro odvětrání.

S pozinkovanou ochrannou mřížkou.

Od velikosti DN 35 se středovým nosníkem ke zvýšení stability klapky.

Doporučené příslušenství: Spojovací rám ZVR pro upevnění uzavíracích klapek AS a RS přímo na ventilátor místo na stěnu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AS 40 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota, odolná počasí a UV |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Barva lamel: | šedostříbrná |
| Hmotnost: | 1,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,58 kg |
| Druh klapky: | autom. otevření / zavření |
| Jmenovitá světlost: | 400 mm |
| Šířka: | 472 mm |
| Výška: | 472 mm |
| Hloubka: | 40 mm |
| Šířka s obalem: | 535 mm |
| Výška s obalem: | 485 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513346 |
| Typové číslo: | 0151.0334 |

Výrobce: MAICO

AS 40 Uzavírací klapka