**Uzavírací klapka, ruční RS 30**

Uzavírací klapky pro odvod i přívod vzduchu.

Lamely lze ovládat ručně nebo pomocí přídavného servopohonu.

Od velikosti DN 35 se středovým nosníkem ke zvýšení stability klapky.

S tahovou šňůrou, vodítkem a svorkou pro šňůru.

S pozinkovanou ochrannou mřížkou.

Doporučené příslušenství: Spojovací rám ZVR pro upevnění uzavíracích klapek AS a RS přímo na ventilátor místo na stěnu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RS 30 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Umělá hmota, odolná počasí a UV |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Barva lamel: | šedostříbrná |
| Hmotnost: | 1,03 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,25 kg |
| Druh klapky: | elektrický / ruční |
| Jmenovitá světlost: | 300 mm |
| Šířka: | 366 mm |
| Výška: | 366 mm |
| Hloubka: | 40 mm |
| Šířka s obalem: | 410 mm |
| Výška s obalem: | 380 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513407 |
| Typové číslo: | 0151.0340 |

Výrobce: MAICO

RS 30 Uzavírací klapka, ruční