**Kanálová uzavírací klapka RKP 50**

Se společně, přes 15 x 15 mm obdélníkový profil, stavitelnými lamelami z dutého profilu.

S U-rámem a otvory v přírubách na obou stranách.

S ukazatelem polohy - Otevřeno/Zavřeno.

Pouze v kombinaci se servomotorem MS 8 nebo MS 8 P (servopohon není součástí dodávky).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RKP 50 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Kanál |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 9,95 kg |
| Hmotnost s obalem: | 12,24 kg |
| Druh klapky: | elektrický |
| Rozměr kanálu: | 800 mm x 500 mm |
| Šířka: | 840 mm |
| Výška: | 540 mm |
| Hloubka: | 120 mm |
| Šířka s obalem: | 940 mm |
| Výška s obalem: | 545 mm |
| Hloubka s obalem: | 125 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512400 |
| Typové číslo: | 0151.0240 |

Výrobce: MAICO

RKP 50 Kanálová uzavírací klapka