**Servopohon MS 8 P**

Servopohony pro otvírání a zavírání kanálových uzavíracích klapek RKP a žaluziových regulačních klapek JRE.

Se zarážkou proti přetočení.

Lze instalovat na hřídel o průměru do 20 mm nebo čtyřhran 16 mm.

Max. úhel otočení: 90°.

Lze nastavit omezení úhlu otočení po krocích 5°.

S dvoupolohovou regulací "Otevřeno" a "Zavřeno".

Smysl otáčení hřídele doprava nebo doleva.

MS 8 P: se 2 pomocnými kontakty.

Nevhodné pro výbušné prostředí.

Pokyn k instalaci

S knoflíkem pro odblokování pohonu, např. pro ruční nastavení uzavírací klapky.

Při použití vývodek PG 11 : Druh krytí IP 54.

Upozornění: při regulaci otáček fázovým ořezáváním je zapotřebí předřadit stykač US 16 T nebo relé (nutno zajistit).

Vyžaduje 4-vodičové připojení k síti.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MS 8 P |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení (induktivní zátěž): | 2 A |
| Max. zatížení (odporová zátěž): | 10 A |
| Druh krytí: | IP 44 |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota, odolná počasí a UV |
| Barva: | modrá |
| Hmotnost: | 1,37 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,44 kg |
| Šířka: | 100 mm |
| Výška: | 180 mm |
| Hloubka: | 65 mm |
| Šířka s obalem: | 110 mm |
| Výška s obalem: | 200 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577614 |
| Typové číslo: | 0157.0761 |

Výrobce: MAICO

MS 8 P Servopohon