**Automatická zpětná klapka AVM 12**

Lze instalovat vodorovně i svisle. Směr proudění při svislé instalaci zdola nahoru.

Se 2 protiběžnými poloklapkami z hliníku.

S kruhovým těsněním.

Zpětné klapky jsou otvírány proudem vzduchu, uzavírají pomocí pera.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AVM 12 |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod nebo odvod vzduchu |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,35 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,4 kg |
| Druh klapky: | autom. otevření / zavření |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 124 mm |
| Výška: | 124 mm |
| Hloubka: | 88 mm |
| Šířka s obalem: | 124 mm |
| Výška s obalem: | 124 mm |
| Hloubka s obalem: | 88 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930037 |
| Typové číslo: | 0093.0003 |

Výrobce: MAICO

AVM 12 Automatická zpětná klapka