**Venkovní mřížka SG 15**

Venkovní mřížky pro přívod i odvod vzduchu.

Připojení na vnější stěně při použití stěnového pouzdra WH.

S pozinkovanou ochrannou mřížkou.

S krytými otvory pro šrouby.

Těsnící pásek je součástí dodávky.

Příslušenství: Lze použít síťku proti hmyzu FG.

Venkovní mřížky pro přívod i odvod vzduchu.

Připojení na vnější stěně při použití stěnového pouzdra WH.

S krytými otvory pro šrouby.

Těsnící pásek je součástí dodávky.

Příslušenství: Lze použít síťku proti hmyzu FG.

SG 120: lze dovybavit filtrem SF 120.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SG 15 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota, odolná počasí a UV |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,23 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,23 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 150 mm |
| Šířka: | 200 mm |
| Výška: | 200 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 201 mm |
| Výška s obalem: | 201 mm |
| Hloubka s obalem: | 51 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599043 |
| Typové číslo: | 0059.0904 |

Výrobce: MAICO

SG 15 Venkovní mřížka