**Řízení přívodu vzduchu RLS RC**

FM -regulace pro bezdrátový FM větrací systém MAICOsmart.

K bezdrátovému ovládání ventilátorů ECA ...ipro RC/RCH a ER 100 RC.

Napájení zajištěno pomocí integrovaného solárního článku a akumulační baterie.

Na ovládání lze volit následující stupně větrání:

Stupně větrání 1 až 3 - od nízké výměny vzduchu při nepřítomnosti až po vysokou výměnu vzduchu.

Prázdninový mód: Při delší nepřítomnosti, aktivuje periodický provoz ventilátorů.

FM ovládání RLS RC disponuje následujícími možnostmi nastavení:

Interval ukazatele výměny filtru lze nastavit mezi 2 a 6 měsíci.

Nouzová funkce vypnutí při snížení teploty prostoru pod nastavenou úroveň.

Deaktivace systémového stupně 0, ventilační systém větrá nepřetržitě alespoň na minimální výkon pro zamezení tvorby plísně. Tato funkce je nutná i z hlediska návaznosti na zařízení podle DIN 18017-3.

RLS RC je vždy přiřazen k Master-ventilátoru.

Žádné připojovací vedení, lze instalovat libovolně.

Musí být ale instalováno v osvětlené místnosti.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS RC |
| Provedení: | FM-přijímač |
| Baterie: | AA Lithium, 3,6 V |
| Druh krytí: | IP 30 |
| Síťový přívod: | není nutné |
| Umístění: | Stěna |
| Umístění: | příležitostně osvětlený prostor |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,23 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,28 kg |
| Šířka: | 94 mm |
| Výška: | 153 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 98 mm |
| Výška s obalem: | 158 mm |
| Hloubka s obalem: | 37 mm |
| Dosah v budově: | 30 m |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578499 |
| Typové číslo: | 0157.0849 |

Výrobce: MAICO

RLS RC Řízení přívodu vzduchu