**Venkovní mřížka MLZ 20**

Venkovní mřížky pro přívod i odvod vzduchu.

S pevnými protidešťovými ochrannými lamelami.

S ochrannou mřížkou a rámem na zadní straně.

S integrovanou mřížkou proti malým zvířatům.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MLZ 20 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Max. rychlost proudění: | 4 m/s |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 1,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,62 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 200 mm |
| Volný průřez: | 275 cm² |
| Šířka: | 257 mm |
| Výška: | 230 mm |
| Hloubka: | 52 mm |
| Šířka s obalem: | 285 mm |
| Výška s obalem: | 285 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511014 |
| Typové číslo: | 0151.0101 |

Výrobce: MAICO

MLZ 20 Venkovní mřížka