**Venkovní mřížka MLZ 40**

Venkovní mřížky pro přívod i odvod vzduchu.

S pevnými protidešťovými ochrannými lamelami.

S ochrannou mřížkou a rámem na zadní straně.

S integrovanou mřížkou proti malým zvířatům.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MLZ 40 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Max. rychlost proudění: | 4 m/s |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 3,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,9 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 400 mm |
| Volný průřez: | 997 cm² |
| Šířka: | 457 mm |
| Výška: | 430 mm |
| Hloubka: | 52 mm |
| Šířka s obalem: | 480 mm |
| Výška s obalem: | 480 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511052 |
| Typové číslo: | 0151.0105 |

Výrobce: MAICO

MLZ 40 Venkovní mřížka