**Venkovní mřížky LAP 25**

Venkovní mřížky pro přívod i odvod vzduchu.

S pevnými protidešťovými ochrannými lamelami.

S rámem pro instalaci do zděných stěn.

Ochranné mřížky podle EN ISO 13857.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | LAP 25 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna / Kanál |
| Materiál: | Hliník |
| Barva: | Al-elox |
| Hmotnost: | 5,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5,535 kg |
| Rozměr kanálu: | 500 mm x 300 mm |
| Šířka: | 529 mm |
| Výška: | 375 mm |
| Hloubka: | 73 mm |
| Šířka s obalem: | 625 mm |
| Výška s obalem: | 385 mm |
| Hloubka s obalem: | 95 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512516 |
| Typové číslo: | 0151.0251 |

Výrobce: MAICO

LAP 25 Venkovní mřížky