**Venkovní mřížka LZP 56**

Venkovní mřížky pro přívod i odvod vzduchu.

S pevnými protidešťovými ochrannými lamelami.

S rámem pro instalaci do zděných stěn.

Ochranné mřížky podle EN ISO 13857.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | LZP 56 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Stěna / Kanál |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 16,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 17,1 kg |
| Rozměr kanálu: | 1.000 mm x 500 mm |
| Šířka: | 1.029 mm |
| Výška: | 575 mm |
| Hloubka: | 73 mm |
| Šířka s obalem: | 1.090 mm |
| Výška s obalem: | 580 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513155 |
| Typové číslo: | 0151.0315 |

Výrobce: MAICO

LZP 56 Venkovní mřížka