**Vnitřní mřížka IG 45/50**

Vnitřní mřížka pro odvod i přívod vzduchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | IG 45/50 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Tlaková ztráta: | 8 Pa |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | slonová kost, jako RAL 1013 |
| Hmotnost: | 1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,01 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 450 mm / 500 mm |
| Šířka: | 580 mm |
| Výška: | 580 mm |
| Hloubka: | 580 mm |
| Šířka s obalem: | 580 mm |
| Výška s obalem: | 580 mm |
| Hloubka s obalem: | 580 mm |
| Teplota okolí: | 65 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591764 |
| Typové číslo: | 0059.0176 |

Výrobce: MAICO

IG 45/50 Vnitřní mřížka