**Ochranná mřížka, umělá hmota SGK 30**

Ochranné mřížky pro ventilátory podle EN ISO 13857.

Vhodné pro ventilátory EZQ / DZQ, EZR / DZR a EZD / DZD.

Lze instalovat na sací nebo výtlačné straně.

Nelze instalovat v prostoru s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SGK 30 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,17 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 300 mm |
| Šířka: | 369 mm |
| Výška: | 369 mm |
| Hloubka: | 370 mm |
| Šířka s obalem: | 369 mm |
| Výška s obalem: | 369 mm |
| Hloubka s obalem: | 370 mm |
| Teplota okolí: | 65 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591634 |
| Typové číslo: | 0059.0163 |

Výrobce: MAICO

SGK 30 Ochranná mřížka, umělá hmota