**BI 140**

Nutno kombinovat s protipožárním systémem aeroduct.

S potrubním obložením z minerální vlny, kašírované hliníkovou fólií se síťovou výztuží.

Nehořlavé podle DIN 4102 třída A2.

Bez rakovinotvorných materiálů podle směrnice EU 97/69/EU a nařízení o nebezpečných látkách příloha V, č. 7.1(1).

Bezpečné zpracování díky biologické odbouratelnosti.

Hydrofobní, pohltivost vody < 10 obj. procent.

Dodává se jen kompletní balení.

Nutné příslušenství pro protipožární kompenzační prvek BA.

Pokyny pro montáž

V každém poschodí izolovat spodní část hlavního vedení požární izolací do výše jednoho metru. Při požáru zabrání možnosti vzplanutí sanitárních vedení a vedení pro vytápění. Oddělovací můstek je nutný.

U stropních průchodů sanitárních vedení a vedení pro vytápění zohlednit stavební schválení.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | BI 140 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Minerální vata |
| Protipožární ochrana: | ano |
| Vhodné pro jm. světlost: | 140 mm |
| Délka: | 1 m |
| Tloušťka obložení: | 40 mm |
| Balení: | 3 kusy à 1 m |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799924005 |
| Typové číslo: | 0092.0400 |

Výrobce: MAICO

BI 140