**FKM 10**

Systém plochých kanálů pro řízené větrání bytů.

Rozměr kanálu: 110 mm x 54 mm.

Rychlá a jednoduchá montáž.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FKM 10 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,707 kg |
| Rozměr kanálu: | 110 mm x 54 mm |
| Hydraulický průměr: | 72 mm |
| Šířka s obalem: | 165 mm |
| Výška s obalem: | 19 mm |
| Hloubka s obalem: | 165 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520290 |
| Typové číslo: | 0152.0029 |

Výrobce: MAICO

FKM 10