**Quickbox DSQ 45/6 K**

Provedení

400 V-provedení (3+PE).

Lze regulovat otáčky frekvenčním měničem MFU nebo transformátorem.

Ochranu proti přetížení motoru nutno zajistit předem, je povinná.

Parametry

Boční stěna s výtlačným hrdlem může být instalována v 3 různých směrech. Vysoká variabilita při montáži zvláště v nevýhodných prostorových podmínkách.

Kompaktní rozměry.

Motor je umístěn mimo proud vzduchu.

Velmi tichý provoz díky vynikajícímu odhlučnění.

Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami. To zajišťuje optimální účinnost a nízké náklady na provoz.

Druh krytí IP 55.

Montážní pokyny

Montáž uvnitř budovy.

Předinstalovaná montážní patka.

Postranice se sacím hrdlem je napevno. Postranici s výfukovým otvorem lze přizpůsobit rozličným montážním situacím.

Stěnu přístroje lze jednoduše demontovat.

S štítek s upozorněním o smyslu otáčení

T typový štítek

Elektrické připojení

Připojení ve vně umístěné svorkovnici.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DSQ 45/6 K |
| Průtok: | 3.300 m³/h |
| Lze regulovat: |  ✔  |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 370 W |
| PMax: | 370 W |
| IJmen: | 1,2 A |
| IMax: | 1,2 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Tepelná třída: | F |
| Síťový přívod: | 5 x 1,5 mm² |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 80,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 80,93 kg |
| Ventilátor výklopný: |  -  |
| Jmenovitá světlost: | 450 mm |
| Šířka: | 750 mm |
| Výška: | 900 mm |
| Hloubka: | 805 mm |
| Šířka s obalem: | 767 mm |
| Výška s obalem: | 902 mm |
| Hloubka s obalem: | 867 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 180 °C |
| Teplota média při IMax: | 180 °C |
| Akustický tlak: | 41 dB(A) Odstup 3 m, volné pole |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800798 |
| Typové číslo: | 0080.0079 |

Výrobce: MAICO

DSQ 45/6 K Quickbox