**FM-spínač DS RC**

EnOcean FM spínač.

FM spínač může být jednoduše použit s ventilátory ECA...ipro RC/RCH, ER 100 RC nebo se systémem MAICOsmart.

FM spínač lze zároveň používat v kombinaci se zásuvným modulem EnOcean E-SM pro ovládání centrálních ventilačních přístrojů WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WS 320/470 a také WR 310/410 pomocí EnOcean.

Pro rekonstrukce a dodatečné instalace - žádné tapetování nebo malování.

Nemusí být bourány a vyměňovány např. kachlové obklady.

Instalace všude tam, kde není k dispozici elektr. vedení pro ovládání.

FM-spínač lze použít mobilně.

FM spínač nepotřebuje baterie.

FM-spínač může být přišroubován nebo v případě hladkých povrchů přilepen.

Jednoduché poloautom. přiřazení vysílače spoří práci programování.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DS RC |
| Baterie: | není nutné |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Síťový přívod: | není nutné |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,07 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,12 kg |
| Šířka: | 83 mm |
| Výška: | 83 mm |
| Hloubka: | 16 mm |
| Šířka s obalem: | 87 mm |
| Výška s obalem: | 87 mm |
| Hloubka s obalem: | 75 mm |
| Teplota okolí: | -25 °C až 65 °C |
| FM-frekvence: | 868,3 MHz |
| Počet FM kanálů: | 4 Kanály |
| Dosah v budově: | 30 m |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578321 |
| Typové číslo: | 0157.0832 |

Výrobce: MAICO

DS RC FM-spínač