**Protidešťová mřížka RG 160**

Pro přívod nebo odvod vzduchu ventilátory nebo odvětrávacími zařízeními.

DP ... A: vhodné pro ploché střechy.

DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: vhodné pro šikmé střechy 25° až 45°.

Materiál: Střešní průchod DF... z polypropylenu. Střešní tašky pro šikmé střechy z polyetylénu, vyjímka- DP 125 TB z olova. Střešní tašky pro ploché střechy z hliníku.

Bez statické tlakové ztráty.

S odvodem kondenzované vody.

Redukce je nutno zajistit předem.

Střešní taška DP je nutná pro kompletaci průchodu.

Je doporučeno použití příchytky BS pro montáž na střechu s vyšší odolností proti větru.

Pro konstrukci na plochou střechu:

U teplé střechy objednat 2 tašky DP... A.

U studené střechy objednat 1 tašku DP... A.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RG 160 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Materiál: | Hliník |
| Barva: | Hliník |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,21 kg |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 265 mm |
| Výška: | 265 mm |
| Hloubka: | 265 mm |
| Šířka s obalem: | 265 mm |
| Výška s obalem: | 265 mm |
| Hloubka s obalem: | 265 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799512813 |
| Typové číslo: | 0151.0281 |

Výrobce: MAICO

RG 160 Protidešťová mřížka