**Talířový ventil, umělohmotný TK 15**

Talířové ventily pro přívod i odvod vzduchu.

Těsnění pomocí pěnového kroužku.

Plynulá regulace průtoku pomocí otočného ventilového talíře.

Jednoduchá montáž pomocí montážního kroužku a rozpínacích per.

Doporučené příslušenství: Filtr - lapač tuku FFE při použití v prostorách s mastným odváděným vzduchem (kuchyně atd.).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TK 15 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 150 m³/h |
| Materiál: | Umělá hmota, antistatická |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,21 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,23 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 150 mm |
| Šířka: | 190 mm |
| Výška: | 190 mm |
| Hloubka: | 53 mm |
| Šířka s obalem: | 191 mm |
| Výška s obalem: | 191 mm |
| Hloubka s obalem: | 65 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511939 |
| Typové číslo: | 0151.0193 |

Výrobce: MAICO

TK 15 Talířový ventil, umělohmotný