**Talířový ventil, kovový TM 12**

Talířové ventily pro odvod vzduchu.

Plynulá regulace průtoku pomocí otočného ventilového talíře.

Montáž s vestavným rámem.

Vestavný rám a pouzdro ventilu se spojí pomocí bajonetového uzávěru.

Doporučené příslušenství: Filtr - lapač tuku FFE při použití v prostorách s mastným odváděným vzduchem (kuchyně atd.).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TM 12 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Max. průtok: | 60 m³/h |
| Materiál: | Ocelový plech, vypalovací lak |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,52 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,54 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 162 mm |
| Výška: | 162 mm |
| Hloubka: | 98 mm |
| Šířka s obalem: | 165 mm |
| Výška s obalem: | 165 mm |
| Hloubka s obalem: | 120 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511960 |
| Typové číslo: | 0151.0196 |

Výrobce: MAICO

TM 12 Talířový ventil, kovový