**Dalekodosahová dýza WD 10 D**

Dalekodosahová přívodní dýza.

K instalaci do stropu.

S horizontálním výstupem vzduchu.

Plynulá regulace průtoku vzduchu variabilní štěrbinou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WD 10 D |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 70 m³/h |
| Dosah: | 5 m |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Strop |
| Materiál: | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,47 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,49 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 155 mm |
| Výška: | 155 mm |
| Hloubka: | 81 mm |
| Šířka s obalem: | 156 mm |
| Výška s obalem: | 156 mm |
| Hloubka s obalem: | 125 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799512912 |
| Typové číslo: | 0151.0291 |

Výrobce: MAICO

WD 10 D Dalekodosahová dýza