**Dalekodosahová dýza WD 10 W**

Dalekodosahová přívodní dýza.

K instalaci na stěnu.

S horizontálním výstupem vzduchu.

Plynulá regulace průtoku vzduchu variabilní štěrbinou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WD 10 W |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 45 m³/h |
| Dosah: | 5 m |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,43 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,45 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 130 mm |
| Výška: | 142 mm |
| Hloubka: | 80 mm |
| Šířka s obalem: | 131 mm |
| Výška s obalem: | 180 mm |
| Hloubka s obalem: | 140 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799512905 |
| Typové číslo: | 0151.0290 |

Výrobce: MAICO

WD 10 W Dalekodosahová dýza