**Soklový tlumič hluku SD 50**

Tlumiče hluku pro snížení hluku na sací straně střešních ventilátorů.

S tlumícími kulisami z vodoodpudivých a nehořlavých minerálních vláknitých desek.

Doporučené příslušenství: Mezihrdlo SZ pro připojení potrubního vedení.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SD 50 |
| Max. rychlost proudění: | 20 m/s |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 55,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 57,54 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 500 mm |
| Šířka: | 1.155 mm |
| Výška: | 850 mm |
| Hloubka: | 1.155 mm |
| Šířka s obalem: | 1.155 mm |
| Výška s obalem: | 850 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.155 mm |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 3 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 12 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 18 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 16 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 15 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 15 dB |
| Vložený útlum celkem: | 10 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923442 |
| Typové číslo: | 0092.0344 |

Výrobce: MAICO

SD 50 Soklový tlumič hluku