**Výměník tepla WT 300**

Výměník tepla pro zpětné získávání tepla ve vzduchotechnických zařízeních.

Lze kombinovat s modulem obchvatu pro zimní/letní provoz.

S odvodem kondenzační vody - průměr cca. 13 mm.

Bezpečnostní pokyny

Je doporučena kombinace s termostatem TH 10 pro ochranu proti zamrznutí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WT 300 |
| Umístění: | Kanál |
| Materiál: | EPS |
| Hmotnost: | 7,9 kg |
| Hmotnost s obalem: | 10,05 kg |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Šířka: | 550 mm |
| Výška: | 508 mm |
| Hloubka: | 690 mm |
| Šířka s obalem: | 710 mm |
| Výška s obalem: | 465 mm |
| Hloubka s obalem: | 570 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Druh tepelného výměníku: | Křížové proudění |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520207 |
| Typové číslo: | 0152.0020 |

Výrobce: MAICO

WT 300 Výměník tepla