**Vodní ohřívače vzduchu WRH 10-1**

Vodní ohřívače vzduchu pro vzt. zařízení.

Připojky z mědi.

Odnímatelné víko krytu pro údržbu.

S gumovým těsněním na vzduchových hrdlech.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRH 10-1 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 3,45 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,71 kg |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Volný průřez: | 1.012 cm² |
| Šířka: | 225 mm |
| Výška: | 183 mm |
| Hloubka: | 380 mm |
| Šířka s obalem: | 265 mm |
| Výška s obalem: | 205 mm |
| Hloubka s obalem: | 381 mm |
| Způsob ohřevu vzduchu: | Voda |
| Topný výkon: | 1.300 W |
| Hmotnostní tok: | 55 kg/h |
| Teplota přívodu: | 70 °C |
| Teplota zpátečky: | 50 °C |
| Max. teplota vody: | 100 °C |
| Max. tlak vody: | 6 bar |
| Rozdíl tlaku vody: | 500 Pa |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821168 |
| Typové číslo: | 0082.0116 |

Výrobce: MAICO

WRH 10-1 Vodní ohřívače vzduchu