**Vodní ohřívače vzduchu WRH 20-2**

Vodní ohřívače vzduchu pro vzt. zařízení.

Připojky z mědi.

Odnímatelné víko krytu pro údržbu.

S gumovým těsněním na vzduchových hrdlech.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRH 20-2 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 5,23 kg |
| Hmotnost s obalem: | 5,61 kg |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Volný průřez: | 1.701 cm² |
| Šířka: | 305 mm |
| Výška: | 258 mm |
| Hloubka: | 380 mm |
| Šířka s obalem: | 375 mm |
| Výška s obalem: | 285 mm |
| Hloubka s obalem: | 381 mm |
| Způsob ohřevu vzduchu: | Voda |
| Topný výkon: | 5.000 W |
| Hmotnostní tok: | 210 kg/h |
| Teplota přívodu: | 70 °C |
| Teplota zpátečky: | 50 °C |
| Max. teplota vody: | 100 °C |
| Max. tlak vody: | 6 bar |
| Rozdíl tlaku vody: | 11.100 Pa |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821199 |
| Typové číslo: | 0082.0119 |

Výrobce: MAICO

WRH 20-2 Vodní ohřívače vzduchu