**Pružná manžeta ELM 14 Ex**

Pružné spojovací manžety pro tlumení hluku a vibrací potrubních ventilátorů ERM.

Se 2 upínacími pásky.

ELM...: Z plastu.

ELM ... Ex: Z antistatického materiálu pro prostory s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ELM 14 Ex |
| Materiál: | Umělá hmota, antistatická |
| Barva: | šedostříbrná |
| Hmotnost: | 0,08 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 140 mm |
| Šířka: | 140 mm |
| Výška: | 140 mm |
| Hloubka: | 110 mm |
| Šířka s obalem: | 240 mm |
| Výška s obalem: | 30 mm |
| Hloubka s obalem: | 115 mm |
| Teplota okolí: | 50 °C |
| Ex- provedení: | antistatické |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922469 |
| Typové číslo: | 0092.0246 |

Výrobce: MAICO

ELM 14 Ex Pružná manžeta