**Pružná spojovací manžeta ELA 50 Ex**

Pružné spojovací manžety pro tlumení hluku a vibrací ve vzduchových vedeních.

S přírubou na straně ventilátoru.

S nátrubkem na straně potrubí.

ELA ..: Z plastu.

ELA .. Ex: Z antistatického materiálu pro prostory s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ELA 50 Ex |
| Materiál příruby: | Ocel, pozinkovaná |
| Materiál manžety: | Umělá hmota, antistatická |
| Hmotnost: | 3,56 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,6 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 500 mm |
| Šířka: | 565 mm |
| Výška: | 565 mm |
| Hloubka: | 220 mm |
| Šířka s obalem: | 566 mm |
| Výška s obalem: | 566 mm |
| Hloubka s obalem: | 221 mm |
| Ex- provedení: | antistatické |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799922803 |
| Typové číslo: | 0092.0280 |

Výrobce: MAICO

ELA 50 Ex Pružná spojovací manžeta