**Tukový filtrační prvek pro odvod vzduchu FFE 10**

Designový tukový filtrační prvek jako předsádka pro odvodní talířové ventily s max. hloubkou 20 mm nebo k dodání jako samostatný díl.

S integrovanou odnímatelnou filtrační kazetou.

Demontáž kazety bez použití nářadí.

Se 4 zadními upevňovacími otvory.

Tuková filtrační kazeta omyvatelná teplou vodou, např. v dřezu nebo myčce nádobí.

Jednoduchá montáž na stěnu nebo strop.

Pro instalaci v kuchyni a kuchyňském koutu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FFE 10 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Materiál kazety tukového filtru: | Hliníková pletenina s oboustranným krytem z tahokovu |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,32 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,46 kg |
| Šířka: | 190 mm |
| Výška: | 185 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 230 mm |
| Výška s obalem: | 230 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925064 |
| Typové číslo: | 0092.0506 |

Výrobce: MAICO

FFE 10 Tukový filtrační prvek pro odvod vzduchu