**Pružná spojovací manžeta ELP 25**

Pružné manžety pro odhlučněnou instalaci kanálových ventilátorů.

S hranatým přírubovým připojovacím rámem z pozinkované oceli.

Montáž na straně sání a výtlaku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ELP 25 |
| Umístění: | Kanál |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 2,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,475 kg |
| Rozměr kanálu: | 500 mm x 300 mm |
| Šířka: | 540 mm |
| Výška: | 340 mm |
| Hloubka: | 150 mm |
| Šířka s obalem: | 580 mm |
| Výška s obalem: | 365 mm |
| Hloubka s obalem: | 75 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921264 |
| Typové číslo: | 0092.0126 |

Výrobce: MAICO

ELP 25 Pružná spojovací manžeta