**Hrdlo GS 45**

Hrdlo pro montáž pružných manžet na vzduchové vedení.

Vhodné pro montáž stáčené trubky, jen v kombinaci s elastickou manžetou typ EL / EL Ex.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | GS 45 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,86 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,9 kg |
| Vhodné pro manžety o průměru: | 450 mm |
| Šířka: | 512 mm |
| Výška: | 512 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 512 mm |
| Výška s obalem: | 512 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551737 |
| Typové číslo: | 0055.0173 |

Výrobce: MAICO

GS 45 Hrdlo