**Spojovací rám ZVR 25**

Spojovací rámy pro připevnění uzavíracích klapek AS a RS na ventilátory, typových řad EZQ, EZS, DZQ a DZS.

Pro instalaci do tenkých stěn.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZVR 25 |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | tenká stěna |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,5 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 314 mm |
| Výška: | 314 mm |
| Hloubka: | 1 mm |
| Šířka s obalem: | 314 mm |
| Výška s obalem: | 314 mm |
| Hloubka s obalem: | 1 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931928 |
| Typové číslo: | 0093.0192 |

Výrobce: MAICO

ZVR 25 Spojovací rám